****

**موتور پمپ نفت و بنزینی لوبن RBP-205K**

**موتور پمپ نفت و بنزین لوبن سری RBP-205K با سیستم سوخت نفت و بنزین بصورت هندلی بوده، که دارای شاسی آهنی و با حداکثر آبدهی 36 متر مکعب در ساعت، قدرت 5 کیلووات و با موتور چهار زمانه بصورت هوا خنک و قابلیت نصب بصورت افقی ارائه می شود.**

|  |  |
| --- | --- |
| مدل | RBP-305K |
| قطر دهانه مکش و دهش | **2 اینچ** |
| حداکثر آبدهی (دبی) | **600 لیتر در دقیقه** |
| حداکثر ارتفاع | **46 متر** |
| توان | **5 اسب بخار** |
| عمق مکش | **7 متر** |
| ظرفیت باک سوخت | **3.6 لیتر** |
| ظرفیت مخزن روغن | **600 میلی لیتر** |
| میزان مصرف سوخت | **0.7 لیتر در ساعت** |
| وزن | **26 کیلوگرم** |
| ساخت کشور | **چین** |

**کاربرد موتور پمپ آب نفت و بنزین لوبن**

**انتقال و جابه جایی آب های تمیز و آلوده**

**استفاده در مزارع،باغات و گلخانه ها**

**فضلاب شهری**

**پروژه های تعمیراتی آب**

**مزایا موتور پمپ آب نفت و بنزینی لوبن**

**قیمت مناسب**

**مصرف سوخت پایین**

**حمل و نقل آسان**